National Semiconductor
SUBCKT LF156/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LF256/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LF356/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LF357/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM124/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM13600/NS      Q1=BiasInp Q2=DiodeBias In+ In- Out V- Q3=BuffInp Q4=BuffOut V+  <AutoShape>  [OpAmp]
SUBCKT LM13700/NS      Q1=BiasInp Q2=DiodeBias In+ In- Out V- Q3=BuffInp Q4=BuffOut V+  <AutoShape>  [OpAmp]
SUBCKT LM158/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM224/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM2902/NS       In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM2904/NS       In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM318/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM324/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM358/NS        In+ In- V+ V- Out  <Amplifier5> [OpAmp]
SUBCKT LM359           In+ Common In- Out Vcc Comp IsOut IsIn  <AutoShape>  [Misc]  
                     
